**Technické parametry harvestoru PONSSE ERGO, v.č. 050310**

|  |  |
| --- | --- |
| **Typové označení:** | PONSSE ERGO 6 |
| **Druh stroje:** | Harvestor |
| **Status:** | Ojetý stroj |
| **Rok výroby:** | 2003 |
| **Počet motohodin:** | ke dni  1.10.2022    23 281 Mth |

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ motoru:** | Mercedes Benz OM936LA, EU STAGE 4 |
| **Výkon motoru:** | 286 PS, točivý moment 1.150 kN |
| **Hydraulický olej:** | Biologicky odbouratelný |
| **Pracovní čerpadla:** | 190 ccm + 145 ccm |
| **Typ pojezdu:** | Hydrostat |
| **Typové označení jeřábu:** | PONSSE C50 |
| **Ovládání jeřábu:** | Ponsse Comfort |
| **Pneu přední:** | NOKIAN TRS2 710/45 x 26,5 |
| **Profil předních pneu:** | cca 80 % |
| **Pneu zadní:** | NOKIAN TRS2 710/45 x 26,5 |
| **Profil zadních pneu:** | cca 80 % |
| **Šířka stroje:** | 2,85 m |
| **Typové označení harvestorové hlavice** | PONSSE H73e |
| **Počet pohyblivých odvětvovacíchnožů:** | 4 |
| **Počet pevných odvětvovacích nožů:** | 1 |
| **Řídící systém:…………………………………….** | PONSSE Opti 4G |

DEVAP GROUP s.r.o.

Ostrava 1.10.2022