**HEFEI TAIHE OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY., LTD.**



A TAIHO a színválogatók terén a világ egyik legnagyobb gyártója, több mint 80 országban adtak már el válogatókat, úgy mint Lengyelország, Oroszország, Ukrajna, Nagy-Britannia, USA, Ausztrália, India, Vietnam, Indonézia, Fülöp-szigetek, Thaiföld, Dél-afrikai Köztársaság stb.

Három ok, amiért érdemes a TAIHO színválogató gépeit választani:

1. Nagy tapasztalattal rendelkező, professzionális gyártó
2. Kiváló minőség
3. Versenyképes ár

Győződjön meg róla Ön is!

|  |  |
| --- | --- |
| Modell | 1DC(6SXZ-63) |
|  |  |
| Csúszkanyílás száma | 1 |
|  |  |
| Csatornák száma | 63 |
|  |  |
| Méret(Hossz\*Szélesség\*Magasság)mm | 972\*1086\*1565 |
|  |  |
| Tömeg (Kg) | 245 |
|  |  |
| Összteljesítmény (kw) | 0,7 |
|  |  |
| Válogató pontossága | ≥99.99% |
|  |  |
| Kamerák száma | 2 Kamera |
|  |  |
| Feszültség | 220V/50Hz |
|  |  |
| Csomagolás | fadoboz |
|  |  |
| Garancia | 1 év |
|  |  |



|  |  |
| --- | --- |
| Modell | 2DC(6SXZ-126) |
| Csúszkanyílás száma | 2 |
| Csatornák száma | 126 |
| Méret(Hossz\*Szélesség\*Magasság)mm | 1284\*1515\*2148 |
|  |  |
| Tömeg (Kg) | 660 |
| Összteljesítmény (kw) | 1,3 |
|  |  |
| Válogató pontossága | ≥99.99% |
|  |  |
| Légfogyasztás (L/min) | 500-1000 |
|  |  |
| Kamerák száma | 4 Kamera |
|  |  |
| Feszültség | 220V/50Hz |
| Csomagolás | fadoboz |
|  |  |
| Garancia | 1 év |
|  |  |





|  |  |
| --- | --- |
| Modell | 3DC(6SXZ-189) |
| Csúszkanyílás száma | 3 |
| Csatornák száma | 189 |
| Méret(Hossz\*Szélesség\*Magasság)mm | 1742\*1523\*2159 |
| Tömeg (Kg) | 785 |
| Összteljesítmény (kw) | 1,8 |
| Válogató pontossága | ≥99.99% |
| Légfogyasztás (L/min) | 800-1500 |
| Kamerák száma | 6 |
| Feszültség | 220V/50Hz |
| Csomagolás | fadoboz |
| Garancia | 1 év |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Modell | 4DC(6SXZ-252) |
|  |  |
| Csúszkanyílás száma | 4 |
|  |  |
| Csatornák száma | 252 |
|  |  |
| Méret(Hossz\*Szélesség\*Magasság mm | 1912\*1515\*2148 |
|  |  |
| Tömeg (Kg) | 950 |
|  |  |
| Összteljesítmény (kw) | 2,4 |
|  |  |
| Válogató pontossága | ≥99.99% |
|  |  |
| Légfogyasztás (L/min) | 1000-2000 |
|  |  |
| Kamerák száma | 8 |
|  |  |
| Feszültség | 220V/50Hz |
|  |  |
| Csomagolás | fadoboz |
|  |  |
| Garancia | 1 év |
|  |  |



|  |  |
| --- | --- |
| Modell | 5DC(6SXZ-315) |
|  |  |
| Csúszkanyílás száma | 5 |
|  |  |
| Csatornák száma | 315 |
|  |  |
| Méret(Hossz\*Szélesség\*Magasság)mm | 2226\*1532\*2148 |
|  |  |
| Tömeg (Kg) | 1110 |
|  |  |
| Összteljesítmény (kw) | 3 |
|  |  |
| Válogató pontossága | ≥99.99% |
|  |  |
| Légfogyasztás (L/min) | 1300-2100 |
|  |  |
| Kamerák száma | 10 |
|  |  |
| Feszültség | 220V/50Hz |
|  |  |
| Csomagolás | fadoboz |
|  |  |
| Garancia | 1 év |
|  |  |



|  |  |
| --- | --- |
| Modell | 6DC(6SXZ-378) |
|  |  |
| Csúszkanyílás száma | 6 |
|  |  |
| Csatornák száma | 378 |
|  |  |
| Méret(Hossz\*Szélesség\*Magasság)mm | 2540\*1532\*2148 |
|  |  |
| Tömeg (Kg) | 1345 |
|  |  |
| Összteljesítmény (kw) | 3,6 |
|  |  |
| Válogató pontossága | ≥99.99% |
|  |  |
| Légfogyasztás (L/min) | 2000-3500 |
|  |  |
| Kamerák száma | 12 |
|  |  |
| Feszültség | 220V/50Hz |
|  |  |
| Csomagolás | fadoboz |
|  |  |
| Garancia | 1 év |
|  |  |



|  |  |
| --- | --- |
| Modell | 8DC(6SXZ-504) |
|  |  |
| Csúszkanyílás száma | 8 |
|  |  |
| Csatornák száma | 504 |
|  |  |
| Méret(Hossz\*Szélesség\*Magasság)mm | 3168\*1515\*2148 |
|  |  |
| Tömeg (Kg) | 1670 |
|  |  |
| Összteljesítmény (kw) | 4,8 |
|  |  |
| Válogató pontossága | ≥99.99% |
|  |  |
| Légfogyasztás (L/min) | 3000-4500 |
|  |  |
| Kamerák száma | 16 |
|  |  |
| Feszültség | 220V/50Hz |
|  |  |
| Csomagolás | fadoboz |
|  |  |
| Garancia | 1 év |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Modell | 7DC(6SXZ-441) |
|  |  |
| Csúszkanyílás száma | 7 |
|  |  |
| Csatornák száma | 441 |
|  |  |
| Méret(Hossz\*Szélesség\*Magasság)mm | 2854\*1515\*2148 |
|  |  |
| Tömeg (Kg) | 1420 |
|  |  |
| Összteljesítmény (kw) | 3,6 |
|  |  |
| Válogató pontossága | ≥99.99% |
|  |  |
| Légfogyasztás (L/min) | 2500-4300 |
|  |  |
| Kamerák száma | 14 |
|  |  |
| Feszültség | 220V/50Hz |
|  |  |
| Csomagolás | fadoboz |
|  |  |
| Garancia | 1 év |
|  |  |



|  |  |
| --- | --- |
| Modell | 10DC(6SXZ-630) |
|  |  |
| Csúszkanyílás száma | 10 |
| Csatornák száma | 630 |
| Méret(Hossz\*Szélesség\*Magasság)mm | 3796\*1515\*2148 |
| Tömeg (Kg) | 2050 |
| Összteljesítmény (kw) | 6 |
| Válogató pontossága | ≥99.99% |
| Légfogyasztás (L/min) | 5000-6500 |
| Kamerák száma | 20 |
| Feszültség | 220V/50Hz |
| Csomagolás | fadoboz |
| Garancia | 1 év |



**Megjegyzések:**

Az ár tartalmazza: gép telepítése, szállítás Shanghai kikötőbe, kivéve kompresszor, légtartály.

Átfutási idő: 20 nap

Fizetési feltételek: teljes ár 30%-a előlegként, a teljes ár 50%-a a szállítás előtt, a teljes ár 20%-a 2 hónapon belül a szállítás után.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Második válogatás nélkül! | | **Termények** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gabona | Kukorica | Szójabab | Borsó | Mogyoró | Napraforgó | Szezám | Rizs |
|  |  |  |  |  |  |  | mag |  |  |
| **Kimenő** | 1 csúszka | 1-1.5t/h | 1-2t/h | 1.5-2t/h | 1.5- | 0.5-1.5t/h | 0.5-1t/h | 0.5- | 1-1.5t/h |
| **teljesítmény** |  |  |  |  | 2t/h |  |  | 1t/h |  |
| **(szennyeződés** | 2 csúszka | 2-3t/h | 2-4t/h | 3-4t/h | 3-4t/h | 1-3t/h | 1-2t/h | 1-2t/h | 2-3t/h |
| **tartalom** | 3 csúszka | 3-4.5t/h | 3-6t/h | 4.5-6t/h | 4.5- | 1.5-4.5t/h | 1.5-3t/h | 1.5- | 3- |
| **≤5%)** |  |  |  |  | 6t/h |  |  | 3t/h | 4.5/t/h |
|  | 4 csúszka | 4-6t/h | 4-8t/h | 6-8t/h | 6-8t/h | 2-6t/h | 2-4t/h | 2-4t/h | 4-6t/h |
|  | 5 csúszka | 5-7.5t/h | 5-10t/h | 7.5-10t/h | 7.5- | 2.5-7.5t/h | 2.5-5t/h | 2.5- | 5-7.5t/h |
|  |  |  |  |  | 10t/h |  |  | 5t/h |  |

**The csatornák aránya kétszeri válogatás után:**

**2DC-1:1**

**3DC-2:1**

**4DC-3:1**

**5DC-3:2(4:1)**

**6DC-4:2**

**7DC-5:2**

**8DC-5:3(6:2)**

**10DC-7:3**