Wytwórnia mas bitumicznych

Wytwórca: LINTEC

Model, Typ: CSD 3000

Numer fabryczny/identyfikacyjny: 2007.0208

Przebieg: 200 000 ton

Rok produkcji: 2007

**Parametry techniczne**

**Dozatory: 9 x 12m3**

**Przenośnik zbiorczy: wydajność 220 t/h**

**Przenośnik do załadunku bębna suszarki: 220 t/h**

Długość taśmy: 22 m

Wydajność suszenia przy 3%: 220 t/h

Średnica x długość bębna: 2200 x 9500mm

Sortownik sitowy wokół bębna: 5 frakcji

**Palnik OERTLI typ MIBZ-5.16-NELBKS-VL870 -modernizacja Ammann 2014**

Moc cieplna: 16000 kW

Paliwo: olej lekki, pył węgla brunatnego ,gaz

**Instalacja pyłu węglowego -silos ok.120 m3-modernizacja Ammann 2014**

**Zbiornik na olej opałowy: 34000l**

**Zbiorniki asfaltu z pompami dozującymi: 4 x 80 m3 -modernizacja Ammann 2014**

**Silos na wypełniacz obcy: 2 szt.**

**Instalacja recykligowa (destrukt) -modernizacja Ammann 2014**

**Pojemność zbiornika pyłu: 45 t**

**Waga kruszyw: 3000kg**

**Waga mączki: 500kg**

**Waga bitumu:250kg**

**Mieszalnik: 3000 kg**

**Komory gorącego materiału: 9,1+7+7,4+5,8+5,8 [t]**

**Instalacja pneumatyczna/sprężarka 1,38 m3/m**

**Filtr workowy**

Powierzchnia 860m2

**System sterowania: -modernizacja Ammann 2014**

**Silos gotowej masy: 4 komory -modernizacja Ammann 2015**

Wydajność: 220 t/h

Konstrukcja modułowa, demontowalna , semi-mobilna